Important Information

**ESMON**

用户手册

**Version 0.0.2 | ref.no tbd | Revision A0**



Information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of DataDirect Networks, Inc. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any purpose other than the purchaser’s personal use without the written permission of DataDirect Networks, Inc.

**© 2017DataDirect Networks, Inc. All rights reserved.**

DataDirect Networks, the DataDirect Networks logo, DDN, DirectMon, Enterprise Fusion Architecture, EFA, ES7K, ES12K, ES14K, EXAScaler, GRIDScaler, GS7K, GS12K, GS14K, IME, IME14K, Infinite Memory Engine, Information in Motion, In-Storage Processing, MEDIAScaler, NAS Scaler, NoFS, ObjectAssure, ReACT, SFA, SFA 10000 Storage Fusion Architecture, SFA10K, SFA12K, SFA14K, SFA7700, SFX, Storage Fusion Architecture, Storage Fusion Fabric, Storage Fusion Xcelerator, SwiftCluster, WOS, the WOS logo are registered trademarks or trademarks of DataDirect Networks, Inc. All other brand and product names are trademarks of their respective holders.

DataDirect Networks makes no warranties, express or implied, including without limitation the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose of any products or software. DataDirect Networks does not warrant, guarantee or make any representations regarding the use or the results of the use of any products or software in terms of correctness, accuracy, reliability, or otherwise. The entire risk as to the results and performance of the product and software are assumed by you. The exclusion of implied warranties is not permitted by some jurisdictions; this exclusion may not apply to you.

In no event will DataDirect Networks, their directors, officers, employees, or agents (collectively DataDirect Networks) be liable to you for any consequential, incidental, or indirect damages, including damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, and the like, arising out of the use or inability to use any DataDirect product or software even if DataDirect Networks has been advised of the possibility of such damages by you. Because some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you. DataDirect Networks liability to you for actual damages from any cause whatsoever, and regardless of the form of the action (whether in contract, tort including negligence, product liability or otherwise), is limited to the sum you paid for the DataDirect product or software.

All Products cited in this document are subject to DDN’s Limited Warranty Statement and, where applicable, the terms of DDN’s End User Software License Agreement (EULA).

The cited documents are available at: <http://www.ddn.com/support/policies/>

For archived versions of either document, please contact DDN.

October 2017

目录

[目录 4](#_Toc501360491)

[图片列表 5](#_Toc501360492)

[DDN EXAScaler监控系统简介 7](#_Toc501360493)

[名词解释 7](#_Toc501360494)

[DDN的Collectd插件 7](#_Toc501360495)

[安装要求 9](#_Toc501360496)

[部署服务器 9](#_Toc501360497)

[监控服务器 9](#_Toc501360498)

[监控客户端 9](#_Toc501360499)

[安装过程 10](#_Toc501360500)

[在部署服务器上安装ESMON RPM 10](#_Toc501360501)

[在部署服务器上更新配置文件 10](#_Toc501360502)

[在集群上运行安装程序 11](#_Toc501360503)

[访问监控网络页面 12](#_Toc501360504)

[仪表盘 13](#_Toc501360505)

[集群状态仪表盘 13](#_Toc501360506)

[Lustre仪表盘 14](#_Toc501360507)

[服务器仪表盘 16](#_Toc501360508)

[SFA 物理磁盘仪表盘 21](#_Toc501360509)

[SFA虚拟磁盘表盘 24](#_Toc501360510)

[故障排查 27](#_Toc501360511)

图片列表

[图1: Grafana登陆界面 12](#_Toc501360183)

[图2：主仪表盘 13](#_Toc501360184)

[图3：集群状态仪表盘 14](#_Toc501360185)

[图4：Lustre仪表盘 14](#_Toc501360186)

[图5：空闲索引节点数目 14](#_Toc501360187)

[图6：Lustre Aggregated CPU Usage面板 15](#_Toc501360188)

[图7：Quota Accounting (Capacity) 面板 15](#_Toc501360189)

[图8：Quota Accounting (Inode) 面板 16](#_Toc501360190)

[图9：服务器仪表盘 16](#_Toc501360191)

[图10：CPU 使用率面板 17](#_Toc501360192)

[图11：内存使用率面板 17](#_Toc501360193)

[图12：磁盘写速率面板 18](#_Toc501360194)

[图13： 磁盘读速率面板 18](#_Toc501360195)

[图14：根目录磁盘使用率 19](#_Toc501360196)

[图15：负载面板 19](#_Toc501360197)

[图16：启动时间面板 20](#_Toc501360198)

[图17：用户数面板 20](#_Toc501360199)

[图18：温度面板 20](#_Toc501360200)

[图19: SFA物理磁盘仪表盘 21](#_Toc501360201)

[图20：I/O 吞吐率面板 21](#_Toc501360202)

[图21：IOPS面板 22](#_Toc501360203)

[图22：I/O 大小面板 22](#_Toc501360204)

[图23：写数据吞吐率面板 23](#_Toc501360205)

[图24：写数据的I/O大小样品采样数目面板 23](#_Toc501360206)

[图25：数据写入延迟样品采样数目面板 23](#_Toc501360207)

[图26：SFA虚拟磁盘表盘 24](#_Toc501360208)

[图27：I/O吞吐率面板 24](#_Toc501360209)

[图28：IOPS面板 25](#_Toc501360210)

[图29：Bytes per I/O on Virtual Disk Panel 25](#_Toc501360211)

[图30：Write Performance on Virtual Disk Panel 25](#_Toc501360212)

[图31：数据写入的I/O大小样品采集数目面板 26](#_Toc501360213)

[图32：数据写入的延迟样品采集数目面板 26](#_Toc501360214)

# DDN EXAScaler监控系统简介

ESMON 是一款监控系统，通过采集DDN Exascaler的系统状态信息以达到对其进行性能监控及分析的目的。DSMON基于多种开源软件的监控系统，DDN同时还开发了一些外部插件以作功能扩展。

ESMON 的主要组件之一是 Collectd。Collectd是一个运行在监控对象上的守护进程，完成了系统性能的相关统计信息定期收集，并将这些数据以多种不同的机制进行存储。ESMON 是基于开源的Collectd而研发，同时也包含了许多其他插件，如Lustre、GPFS、Ganglia、Nagios、Stress、Zabbix等等。

## 名词解释

|  |  |
| --- | --- |
| **ESMON** | DDN Exascaler 监控系统的缩写。 |
| **DDN EXAScaler** | DDN Exascaler 是由DDN研发的基于Lustre的存储解决方案，它旨在解决极端数据密集型环境中最严苛的存储及数据管理问题。 |
| **部署服务器** | ESMON监控系统的安装进程将在此服务器上被触发。 |
| **监控服务器** | ESMON监控系统的数据库(Influxdb) 及网络服务 (Grafana) 将在此服务器上运行。 |
| **被监控客户端** | ESMON监控系统将从被监控客户端上收集各类指标数据，例如CPU, 内存、Lustre、SFA 存储等相关信息。守护进程Collectd 将在每个客户端后台运行。 |
| **DDN IME** | DDN 的无限内存引擎(Infinite Memory Engine) 是一款基于闪存的高速缓存系统，它简化了应用程序I/O路径，消除了系统瓶颈。 |
| **Lustre** | Lustre文件系统是一种开源的并行文件系统，它满足了许多高性能计算环境的海量数据存储需求。 |

## DDN的Collectd插件

为支持更多不同功能，DDN添加了一些附加的Collectd插件。

* **Filedata插件**：Filedata插件可通过读取及解析一组文件进行数据收集。用户需要在一个xml格式文件中对读取哪些文件、如何解析这些文件等进行定义。Filedata插件最常见的用途是通过正在运行的Lustre系统的/proc接口收集指标。
* **Ganglia插件**：Ganglia插件将collectd进程收集的指标信息发送给Ganglia服务器。
* **GPFS插件**：GPFS插件通过GPFS提供的*mmpmon*命令来收集性能信息。GPFS插件的定义文件格式和Filedata插件相同。同时，其*collectd.conf*的配置格式也与Filedata 插件相似。
* **IME插件**：IME插件通过DDN IME收集性能信息。像GPFS插件一样，IME插件和Filedata插件共享相似的定义文件格式和配置格式。
* **SSH插件**：SSH插件能够通过使用SSH连接在远程主机上运行命令来收集来自DDN SFA存储的各项指标。像GPFS插件和IME插件一样，它的定义文件格式和配置格式和Filedata插件类似。
* **Stress插件：** Stress插件可以从Collectd客户端向服务器推送大量数据，来对监控系统性能进行高强度基准测试。
* **Zabbix插件**：Zabbix插件将指标数据从Collectd发送至Zabbix系统。

# 安装要求

## 部署服务器

* **操作系统版本：**CentOS7/RHEL7。
* **硬盘空闲空间：**>500MB。所有安装日志将被保存于部署服务器的 */var/log/esmon\_install* 目录下，这需要占用一定空间。
* **网络：**部署服务器须能对监控服务器和被监控客户端发起无密码提示的SSH连接。
* **ESMON ISO镜像：**部署服务器上需有可用的ESMON ISO 镜像。

## 监控服务器

* **操作系统版本：** CentOS7/RHEL7。
* **硬盘空闲空间：**> 5GB。监控服务器上会运行Influxdb。如果Influxdb需容纳更多数据，则须预留更大空间。
* **网络：**监控服务器须运行SSHD。部署服务器必须可以通过无密码提示的SSH与监控服务器连接。

## 监控客户端

* **操作系统版本：**CentOS7/RHEL7 或CentOS6/RHEL6。
* **硬盘空闲空间：**> 200MB。必要的RPMs将被保存于 */var/log/esmon\_install* 目录下，这将占用一定空间。
* **网络：**监控可虚幻须运行SSHD。部署服务器必须可以通过无密码提示的SSH与监控客户端连接。

# 安装过程

## 在部署服务器上安装ESMON RPM

1. 将 ESMON ISO 镜像文件拷贝至部署服务器上，如 */ISOs/esmon.iso*。
2. 挂载 ESMON ISO 镜像：

mount -o loop /ISOs/esmon.iso /media

1. 安装 ESMON RPM：

rpm -ivh /media/RPMS/rhel7/esmon\*.rpm

## 在部署服务器上更新配置文件

在安装ESMON RPM之后，更新配置文件/etc/esmon\_install.conf。该文件包含了安装所需的所有必要信息。

* **iso\_path** —ESMON ISO镜像的保存路径。
* 在**ssh\_hosts**部分，详细定义了用如何从部署服务器上用SSH连接登录监控服务器、监控客户端的相关信息：
  + **host\_id** — 该主机的唯一标识。两个不同的主机不能拥有相同的**host\_id**。
  + **hostname** — 进行SSH连接时的主机名。
  + **ssh\_identity\_file** — 进行SSH连接时的使用的SSH密钥文件。如果默认的SSH密钥文件可用，该参数可省略。

注意: 对同一个主机，**host\_id** 和**hostname** 可能不同，因为可以用多种方式连接至同一个主机。

* 在**client\_hosts**部分，定义了需要安装和配置ESMON客户端的所有主机的信息：
  + **host\_id** — 该主机的唯一标识。两个不同的主机不能拥有相同的**host\_id**。
  + **lustre\_oss** — 定义了是否启用 **Lustre OSS**上的数据收集功能。
  + **lustre\_mds** — 定义了是否启用 **Lustre MDS**上的数据收集功能。
  + **ime** —定义了是否启用 **DDN IME**中指标收集功能。
* 在**server\_host**部分，定义了监控服务器的信息：
  + **host\_id** —该主机的唯一标识。
  + **drop\_database** — 当此参数为真时(设置为**true**)，Influxdb 中的ESMON数据库将被丢弃。当此参数为假时（设置为**false**）, Influxdb 中的ESMON数据库将被保留。
  + **erase\_influxdb** — 当此参数为真时(设置为**true**)，所有Influxdb中的数据和元数据都将被完全清除。通过启用**erase\_influxdb**可解决Influxdb的一些数据损坏问题。如果该参数不启用（设置为**false**）,则Influxdb中的数据和元数据将不会被完全清除。

**重要: 只有当Influxdb中数据和元数据无用时才可以启用erase\_influxdb** 和**drop\_database**

下面是 /etc/esmon\_install.conf的一个例子

**例子:**

iso\_path: /work/ISOs/esmon.iso

ssh\_hosts:

- host\_id: Monitoring-Server

hostname: Monitoring-Server

ssh\_identity\_file: /root/.ssh/id\_rsa

- host\_id: Monitoring-Client1

hostname: Monitoring-Client1

ssh\_identity\_file: /root/.ssh/id\_rsa

- host\_id: Monitoring-Client2

hostname: Monitoring-Client2

ssh\_identity\_file: /root/.ssh/id\_rsa

client\_hosts:

- host\_id: Monitoring-Client1

lustre\_oss: true

lustre\_mds: true

ime: false

- host\_id: Monitoring-Client2

lustre\_oss: false

lustre\_mds: true

ime: false

server\_host:

- host\_id: Monitoring-Server

drop\_database: true

erase\_influxdb: true

## 在集群上运行安装程序

在部署服务器上的*/etc/esmon\_install.conf*更新完成后，运行以下命令在集群上启动安装程序：


esmon\_install

所有可用于调试的相关日志将被保存在*/var/log/esmon\_install*目录下。

## 访问监控网络页面

Grafana服务将自动在监控服务器启动。默认HTTP 端口为3000。通过访问该端口可跳转至登录页面 ()，默认用户名密码皆为 *admin*。


图: Grafana登陆界面



# 仪表盘

在主仪表盘上（） ，可通过选择不同的仪表盘来浏览由ESMON收集的各种数据。

图：主仪表盘



## 集群状态仪表盘


集群状态仪表盘（空闲 CPU 不足5%；

* + 负载数量高于10；
  + 空闲内存不足 100 MiB；
  + 根目录空闲空间不足1 GiB。

图3）显示了集群中服务器的状态信息概要。其中，面板的背景颜色与服务器的运行状态相关

* 绿色：服务器正常运行。
* 黄色：警告信息，说明发生一个或多个下列情况：
  + 空闲 CPU 不足20%；
  + 负载数量高于5；
  + 空闲内存不足 1000 MiB；
  + 根目录空闲空间不足10 GiB。
* 红色：严重警告信息，说明发生一个或多个下列情况：
  + 空闲 CPU 不足5%；
  + 负载数量高于10；
  + 空闲内存不足 100 MiB；
  + 根目录空闲空间不足1 GiB。

图：集群状态仪表盘



## Lustre仪表盘

Lustre仪表盘（）显示了 Lustre 文件系统统计数据。


图：Lustre仪表盘



以下是一些主要指标的面板视图：


* 空闲索引节点数目面板 () 显示了系统空闲的索引节点数目。

图5：空闲索引节点数目




* The Lustre Aggregated CPU Usage 面板() 显示了系统和用户的 CPU总使用率。

图：Lustre Aggregated CPU Usage面板




* The Quota Accounting(Capacity) 面板()显示了用户容量使用情况。

图：Quota Accounting (Capacity) 面板



* The Quota Accounting(Inode) 面板() 显示了用户inode的使用情况。


图：Quota Accounting (Inode) 面板



## 服务器仪表盘

服务器仪表盘 () 显示了服务器的统计信息。


图：服务器仪表盘



以下是在服务器仪表盘中可以找到的面板：


* CPU使用率面板（） 显示了CPU在不同状态下的使用率，即CPU在执行用户代码、执行系统代码、等待数据读写操作、空闲时所占用的时间。

图10：CPU 使用率面板




* 内存使用率面板 （）显示了内存的使用情况，包括：Used, Buffered, Cached, Free, Slab\_recl, Slab\_unrecl。

图：内存使用率面板




* 磁盘写速率面板（）显示出服务器磁盘写入速率随时间的变化。

图：磁盘写速率面板




* 磁盘读速率面板（）显示出服务器磁盘写入速率随时间的变化。

图： 磁盘读速率面板




* 根目录磁盘使用率面板（图14）显示了根目录的空闲空间、使用空间、预留空间。

图：根目录磁盘使用率



* 负载面板（）显示了服务器负载情况，即服务器运行队列中可运行的任务数量。相关信息由操作系统提供，分为三类：
  + **Shortterm（短期）**— 一分钟内的平均负载。
  + **Midterm（中期）**— 五分钟内的平均负载。
  + **Longterm（长期）**— 十五分钟内的平均负载。

图：负载面板




* 启动时间面板（图16）显示出服务器已经启动了多长时间。

图：启动时间面板




* 用户数面板（图17）显示出登陆系统的用户数量。

图：用户数面板



* 温度面板（图18）显示出从各温度传感器中收集的温度信息。

图：温度面板



## SFA 物理磁盘仪表盘

SFA物理磁盘仪表盘**（**） 显示了SFA物理磁盘的相关信息。


图19: SFA物理磁盘仪表盘



下面是可以在SFA物理磁盘表盘中可以找到的面板：


* I/O 吞吐率面板（图20） 显示出该物理磁盘的I/O吞吐率。

图20：I/O 吞吐率面板




* IOPS面板 （图21）显示出改物理磁盘每秒I/O操作数目。

图：IOPS面板




* I/O大小面板 (图22) 显示出各控制器中该物理硬盘的每次I/O的平均大小。

图：I/O 大小面板




* 写数据吞吐率面板（图23）显示出各控制器中，该物理硬盘的写入吞吐率。

图：写数据吞吐率面板




* 写数据的I/O大小样品采样数目面板（图24）显示出该物理磁盘上，每种I/O大小的采样数目。

图24：写数据的I/O大小样品采样数目面板



* 数据写入延迟样品采样数目面板（图25）显示出显示出该物理磁盘上，每种I/O延迟的采样数目。

图25：数据写入延迟样品采样数目面板



## SFA虚拟磁盘表盘

SFA虚拟磁盘表盘（）显示出SFA虚拟磁盘表盘的信息。


图26：SFA虚拟磁盘表盘



下面是可以在SFA虚拟磁盘表盘中找到的面板：


* I/O吞吐率面板（图27）显示出该虚拟磁盘上的I/O吞吐率。

图：I/O吞吐率面板




* IOPS面板（图28）显示出在不同的控制器上，该虚拟磁盘上的IOPS。

图：IOPS面板




* I/O大小面板（图29）显示出各控制器上，该虚拟磁盘每次I/O的平均大小。

图：Bytes per I/O on Virtual Disk Panel




* 数据写入速率面板（图30）显示出每个控制器上，该虚拟磁盘的数据写入速率。

图：Write Performance on Virtual Disk Panel




* 数据写入的I/O大小样品采集数目面板（图31）显示出该SFA虚拟磁盘上，数据写入的I/O大小的分布。

图31：数据写入的I/O大小样品采集数目面板



* 数据写入的延迟样品采集数目面板（）显示出该SFA虚拟磁盘上，数据写入延迟的分布。

图32：数据写入的延迟样品采集数目面板



# 故障排查

部署服务器收集了所有可用于调试的日志，并将其保存至的*/var/log/esmon\_install/[installing\_date]* 目录下。一旦操作失败，相关错误信息将被输出至*/var/log/esmon\_install/[installing\_date]/error.log* 文件中。通常，第一条错误信息包含了导致该操作失败的原因。